|  |
| --- |
| void setup |
|  | { |
|  | pinMode(11,INPUT); |
|  | pinMode(10,OUTPUT); |
|  | } |
|  | int reading = digitalRead(11); |
|  | if(reading==HIGH) |
|  | { |
|  | digitalWrite(10,HIGH) |
|  | } |
|  | else{ |
|  | digitalWrite(10,LOW); |
|  | } |