Char data = ‘0’;

Void setup ()

{

Serial.begin(9600);

pinMode (13,OUTPUT);

}

Void loop()

{

If (Serial.available ()>0)

{

data=Serial.read();

Serial.print(data);

Serial.print(“\n”);

if(data == ‘1’)

{

digitalWrite(13,HIGH);

}

elseif(data ==’0’)

{

digitalWrite(13,LOW);

}

}

}